Kvalitativní požadavky na odpady přijímané do provozovny

 EKOLOM s.r.o. Hodonice

Odpady určené k zasypávání § 6 vyhlášky 273/2021Sb.

1. Obsah škodlivin v sušině odpadů nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci II přílohy č. 5 vyhlášky
2. Obsah škodlivin ve výluhu odpadů nesmí překročit nejvýše přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5 vyhlášky
3. Výsledky zkoušek akutní toxicity nesmí překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 vyhlášky

 Zrnitost odpadu maximálně 30 cm

Asfaltové směsi, odpad 17 03 02 vyhláška 283/2023Sb.

1. Celkový obsah polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) splní kriteria kvalitativní třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 znovuzískaných směsí dané tabulkou č.1.1 přílohy č. 1 vyhlášky
2. Vzorkování dodávaného odpadu splní podmínky dané § 9 vyhlášky, vybourávaná plocha podle tab. č 3.1 přílohy č. 3 vyhlášky, vybouraná asfaltová směs tab. č.3.2 přílohy č. 3 vyhlášky a doklady o vzorkování jsou součástí dokumentace.

 Každá první dodávka odpadu je doložena Základním popisem odpadu.

V Hodonicích 2.1. 2024 zpracoval: Ing. Josef Sedlák